新蒲新区虾子镇中心卫生院县域医疗次中心建设项目（新增工程建设）采购公告
为满足我院县域次中心建设需求，现对新蒲新区虾子镇中心卫生院县域医疗次中心建设项目（新增工程建设）进行公开招标。现通过医院官网发布公告，欢迎具有相关资质的公司报名参与。
一、项目基本情况
[bookmark: OLE_LINK1]1.项目名称：新蒲新区虾子镇中心卫生院县域医疗次中心建设项目（新增工程建设）
2.采购方式：竞争性谈判 
3.资金来源：专项资金
4.预算金额：284803.00元（大写：贰拾捌万肆仟捌佰零叁元）
最高限价：284803.00元（大写：贰拾捌万肆仟捌佰零叁元）
5. 采购需求：县域次中心建设虾子院区房屋修缮项目房屋修缮工程，水电改造工程，其他基础设施建设。详见：《虾子卫生院住院部二楼、五楼及空调清洗清单》。
	虾子卫生院住院部二楼、五楼及空调清洗清单

	序号
	处理楼层
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	二楼及五楼
	锁
	
	把
	80
	不锈钢

	2
	二楼及五楼
	灯
	600×600
	个
	160
	LED

	3
	二楼及五楼
	灯
	300*600
	个
	20
	LED

	4
	二楼及五楼
	换气扇
	300*300
	套
	17
	

	5
	二楼及五楼
	马桶
	
	个
	1
	陶瓷

	6
	二楼及五楼
	洗手龙头
	
	个
	10
	不锈钢

	7
	二楼及五楼
	水箱
	380*120*445
	个
	30
	塑料

	8
	二楼及五楼
	洞灯
	200mm
	个
	60
	

	9
	二楼及五楼
	地砖修补跟换五楼过道
	800*800
	m²
	20
	

	10
	二楼及五楼
	铝塑板五楼过道维修
	15
	m²
	15
	

	11
	二楼及五楼
	三角阀
	
	个
	80
	不锈钢

	12
	二楼及五楼
	软管
	80cm
	根
	80
	

	13
	二楼及五楼、慢病管理中心、预防接种二楼
	住院部二楼五楼门修补一项
	30
	樘
	30
	

	14
	二楼及五楼
	门吸
	
	个
	80
	不锈钢

	15
	二楼及五楼
	柜子及抽屉卡条
	
	米
	1500
	

	16
	全部
	热水器
	60L  420*560*390
	个
	17
	海尔

	17
	一楼、二楼、五楼
	灯带
	
	米
	146
	

	18
	一楼、二楼、五楼
	钢质防火门
	1500*1960
	m²
	23
	8扇

	19
	中医馆门口
	木工维修及刷漆及滚漆
	
	m²
	15
	

	20
	中医馆一楼过道
	吊顶石膏及滚漆修补
	
	m²
	60
	

	21
	中医馆一楼
	吊顶石膏及滚漆修补
	
	m²
	60
	

	22
	中医馆二楼过道
	吊顶石膏及滚漆修补
	
	m²
	60
	

	23
	中医馆二楼
	吊顶石膏及滚漆修补
	
	m²
	60
	

	24
	住院部二楼
	吊顶石膏及滚漆修补
	
	m²
	150
	

	25
	住院部五楼
	吊顶石膏及滚漆修补
	
	m²
	150
	

	26
	住院部五楼
	电梯对着卫生间
蹲位门板跟换
	1900*1300*1100
	樘
	6
	

	27
	住院部五楼
	搬运办公不用物品
及一楼清理不用物品处
	
	项
	1
	

	28
	中医馆
	复古大灯
	60*1000
	个
	2
	

	29
	中医馆
	复古灯
	50*50
	个
	25
	

	30
	中医馆
	复古小吊灯
	300mm
	个
	3
	

	31
	中医馆
	复古大吊灯
	500mm
	个
	1
	

	32
	住院部二楼五楼
	大理石
	
	米
	24
	

	33
	住院部二楼五楼
	拆除及运输及清理
	
	项
	1
	

	34
	慢病管理中心二楼
	更换铝塑板
	
	m²
	30
	

	35
	卫生间
	小便池感应器
	
	个
	14
	

	36
	中医馆二楼
	 煎药设备搬运、线路改造及
跟换龙头空开
	
	项
	1
	

	37
	一楼
	电梯漏水处理
	
	项
	1
	电梯漏水开挖、处理、防水、回填、清理

	38
	住院部二楼五楼及慢病中心
	 卫生间洗水盆下水
	
	套
	20
	

	39
	住院一楼、慢病管理中心一楼
	圆形导医台以及加工弧形导医台
	
	个
	2
	

	40
	生锈椅子
	打磨涂漆
	
	张
	20
	

	41
	预防接种及住院部一楼
	儿童沙发以及围绕柱子的沙发
	
	张
	6
	

	42
	中医馆二楼
	过道更换木地板及拆除及维修
	
	m²
	63
	

	43
	药房、药库
	摄像头 
	
	个
	2
	

	44
	慢病管理中心
	双层钢化玻璃
	1.63m*1.5m
	个
	1
	

	45
	虾子卫生院
	空调深度清洗
	
	台
	280
	

	46
	虾子卫生院
	空调维修及加氟（大概预算）
	
	台
	280
	


5.1  虾子卫生院住院部二楼、五楼及空调清洗清单
5.2服务内容要求
（1）最终结算以实际审计结果为准，确保公正透明;
（2）工程质量符合国家现行相关行业验收规范及标准；
（3）使用材料需达到环保要求，提供产品合格证及相关检测报告；
（4）需提供高空作业许可证；
（5）施工过程中严格遵守安全操作规程，确保施工安全。
5.3施工周期
总工期不超过30天（具体工期以合同为准）。
5.4售后服务
提供不少于2年的免费质保期。
5.5 其余事项在合同中进行约定。
6.服务地点：遵义市红花岗区虾子镇（遵义市第四人民医院）
7.本项目不接受分包、转包、联合竞标，投标人必须具备独立完成本项目的能力。
8.资格要求：投标人应具有合法有效的相应资质；
9.报价方式：本次响应报价采用两轮报价（详见本项目采购文件），在投标文件能够满足招标文件实质性要求的投标单位进行第二次报价。
二.投标人资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具体要求：提供具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度的资料或承诺函。
（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业能力的资料或承诺函。
（3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具体要求：提供2024年6月以来任意1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料；未发生缴税情况的，须提供零申报证明，即提供企业所在地税务部门出具的申报证明或加盖税务机关公章的申报表或自行在网上申报系统中打印的已申报报表。依法免税的，须提供所在地税务部门出具的相应证明。 
（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（5）供应商应是在中华人民共和国境内合法注册，具有独立法人资格，具有可靠的资金来源，并保证所投资金的合法性，具有有效营业执照.税务登记证.组织机构代码证（或三证合一）；
（6）投标人需提供书面承诺，承诺不存在以下情形：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。(承诺书格式自拟)
（7）参加本次招标活动前三年内被列入失信被执行人.重大税收违法案件当事人名单.政府采购严重违法失信行为记录名单且还在执行期的供应商，拒绝其参与本次招标活动。信用记录查询渠道为“信用中国”网，查询时间为本项目采购公告发出之日至开标前一天的任意时间，供应商须提供查询记录截图并加盖公章，作为信用信息查询记录和证据编入投标文件；
三.获取采购文件
1.报名时间：2025年10月17日09时00分至2025年10月22日17时00分。
2.报名费用：无。
3.报名方式：报名资料填写.打印并加盖单位章后以扫描件发送到zysycgb@sina.com邮箱。
4.报名资料：见本公告附件。
5.采购文件获取方式：通过邮箱报名后，工作人员将电子文档发送至对应的报名邮箱内。
四.响应文件提交
1.开标时间：于北京时间2025年10月24日09时30分准时进行，开标后，拒绝接收投标人文件资料。
2.开标地点：贵州省遵义市红花岗区虾子镇宝合村
遵义市传染病医院（遵义市第四人民医院）行政综合楼三楼301会议室
[bookmark: 六、公告期限][bookmark: 五、开启（竞争性磋商方式必须填写）]五.其他补充事宜
[bookmark: 四、响应文件提交]本次招标公告同时在遵义市第四人民医院官网http://www.zysdsrmyy.cn/ 上发布。
六.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: 1.采购人信息][bookmark: 1.采购人信息]采购人名称：虾子镇中心卫生院 
采购联系：田老师，联系方式：0851-28762738
项目咨询：李老师，联系方式：0851-28762805 

虾子镇中心卫生院 2025年10月17日
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